ID. Nr. PSKUS 2021/191

Pielikums Nr. 2

**Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums**

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.*

*Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, pretendentam jāpierāda tās ekvivalentums.*

**Pretendentam līguma izpildes laikā jānodrošina šādu uzdevumu izpilde:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Prasības** |
| 1. | Pasūtītāja darbinieku apmācība ugunsdrošībā jāveic atbilstoši 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām |
| 2. | Ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi, remontu un uzpildi Pretendents veic:   * Atbilstoši MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām; * atbilstoši ražotāja prasībām un instrukcijām; |
| 3. | Ugunsdzēsības inventāra apkope jāveic Atbilstoši 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām |
| 4. | Pretendentam jānodrošina ogļskābes un pulvera ugunsdzēšamo aparātu uzpilde uz vietas pie klienta (mobilajā apkopes punktā) atbilstoši standartu LVS 402:2020, un LVS EN 3-7 prasībām. Pretendentam jābūt ražotajā izsniegtajam sertifikātam, kas apliecina pretendenta apkopes punktu atbilstību ražotajā prasībām. |
| 5. | Pakalpojumu drīkst sniegt darbinieks ar attiecīgu profesionālo kvalifikāciju atbilstoši nolikuma 10.8., 10.9. un 10.10. punktam. |
| 6. | Ugunsdrošībai lietojamās zīmes un uzlīmes Izpildītājam ir jāizgatavo atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" un Latvijas valsts standarta LVS 446:2021 prasībām |

**\*Līgumā tiks fiksēts izraudzītā pretendenta piedāvāto preču/pakalpojuma vienas vienības cenu, kas ir noteiktā cena, par kādu attiecīgais pretendents var piegādāt preci/sniegt pakalpojumu visā Līguma darbības laikā.**

**Tehniskajā specifikācijā norādītais preču/pakalpojumu daudzums ir plānotais, Pasūtītājs patur tiesības, pamatojoties uz reāli nepieciešamo apjomu, vienpusēji samazināt vai palielināt pasūtāmo preču/pakalpojumu apjomu par jebkuru daudzumu, ņemot vērā pieejamo finansējumu EUR 41 999.00 bez PVN.**

1. **Ugunsdrošības pasākumi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Ugunsdrošības pasākumi** | **Pakalpojuma daudzums gada laikā** | **Cena EUR bez PVN par pakalpojumu 1 gada laikā \*** | | **Cena EUR bez PVN**  **par 1 pakalpojuma reizi** | |
| 1. | Ikgadējas praktiskas nodarbības Rīcībai ugunsgrēka gadījumā (ar ugunsdzēsības inventāru vai evakuācijas veikšanā). Mācību uzskaites žurnālu aizpildīšana (katru reizi pēc mācībām) | 10 reizes |  | |  | |
| 2. | Ugunsdzēsības inventāra audits (visu telpu apsekošana, izgaismoto evakuācijas zīmju apsekošana, esošo ugunsdzēsības aparātu apkopojums un aprēķins nepieciešamajam skaitam) kopējai telpu platībai 110504.8 m2. | 1 reizi |  | | Izmaksas uz 100m²: | |
| 3. | Izgaismoto evakuācijas zīmju tehniskā pārbaude 1 x gadā. | 1 reizi |  | | Izmaksas par vienu vienību (zīmi): | |
| **Kopējā vērtējama cena bez PVN (A):** | | | |  | |  | |
| **\_\_\_\_% PVN:** | | | |  | |  | |
| **KOPĀ ar PVN:** | | | |  | |  | |

1. **Ugunsdzēsības aparātu un aprīkojuma apkopes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ugunsdzēsības aparātu pārbaude, apkope, uzpilde, detaļu atjaunošana - reizi gadā, ugunsdzēsības aparātu vizuālā apskate - reizi pusgadā: | | | |
| Ugunsdzēsības aparātu tips | | **Skaits** | **Cena EUR bez PVN par 1. gab.** |
| Pulvera ugunsdzēsības aparāti | PA-2 | 10 |  |
| PA-4 | 55 |  |
| PA-6 | 560 |  |
| APA-6 | 30 |  |
| Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti | OA- 2 | 50 |  |
| OA-5 | 90 |  |
| Ugunsdzēsības aprīkojuma pārbaude, apkope, detaļu atjaunošana - reizi gadā: | | | |
| Aprīkojuma tips | | **Skaits** | **Cena EUR bez PVN par 1. gab.** |
| Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu un tā aprīkojumā pārbaude, pārbaudes aktu sagatavošana un iesniegšana | | 166 |  |
| Ugunsdzēsības sūkņu staciju darbības pārbaude reizi gadā, pārbaudes aktu sagatavošana un iesniegšana | | 4 |  |
| Ugunsdzēsības hidrantu un tā aprīkojuma pārbaude, pārbaudes aktu sagatavošana un iesniegšana | | 11 |  |
| **Kopējā vērtējama cena bez PVN (B):** | | |  |
| **\_\_\_\_% PVN:** | | |  |
| **KOPĀ ar PVN:** | | |  |

**3.Inventāra piegāde**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Ugunsdrošības pasākumi** | **Cena EUR bez PVN** par 1 gab**.** |
| **Nepieciešamo žurnālu piegāde** | | |
|  | Autom. uguns aizsardz. iek. iedarb. gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls. (A4) |  |
|  | Ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnāls (A4) |  |
|  | Darba aizsardzības ievadapmācības reģistrācijas žurnāls (A4) |  |
|  | Darba aizsardzības inzstruktāžas darba vietā reģistrācijas žurnāls (A4) |  |
| **Evakuācijas plānu izstrāde un izgatavošana** | | |
|  | Evakuācijas plāna izstrāde pēc objekta apsekošanas\* |  |
|  | Evakuācijas plāna izstrāde |  |
|  | Evakuācijas plānu A4 izgatavošana |  |
|  | Evakuācijas plānu A3 izgatavošana |  |
|  | Evakuācijas plānu A2 izgatavošana |  |
|  | Evakuācijas plāna laminēšana (A2) |  |
|  | Evakuācijas plāna laminēšana (A3) |  |
|  | Evakuācijas plāna uzstādīšana |  |
|  | Evakuācijas plāna druka uz luminiscējoša PVC 2mm (A3), 2 mcd/m² 22 °C ilgāk par 60 min |  |
| *\* Pirms evakuācijas plānu izstrādāšanas izpildītāja pārstāvim, saskaņojot ar pasūtītāju, jāierodas objektā apsekot telpas, kurām plānots izstrādāt evakuācijas plānus.* | | |
| **Rāmji evakuācijas plāniem** | | |
|  | Rāmji evakuācijas plāniem A4 (alumīnija vai plastmasas ar gaiša metāla imitāciju) ar organisko stiklu |  |
|  | Rāmji evakuācijas plāniem A3 (alumīnija vai plastmasas ar gaiša metāla imitāciju) ar organisko stiklu |  |
|  | Rāmji evakuācijas plāniem A2 (alumīnija vai plastmasas ar gaiša metāla imitāciju) ar organisko stiklu |  |
| **Lentas** | | |
|  | Norobežojoša lente sarkana/balta – 7,5cm x 200 m |  |
|  | Brīdinājuma līmllente, izturīga pret berzi un atmosfēras iedarbību (sarkana, zila, zaļa, dzeltena) – 5 cm x 33m |  |
|  | Līmlente sarkana/balta - 5cm x 33m |  |
|  | Līmlente dzeltena/melna - 5cm x 33m |  |
|  | Fotoluminiscējoša lente sarkana /balta – 5cm x 1m |  |
|  | Pretslīdes lente dzeltena/melna – 5cm x 18m |  |
|  | Uz grīdas līmējamā lenta ar aizsargkārtu pret nodilumu –20cm x 2m |  |
|  | Uz grīdas līmējamā lenta ar paskaidrojošu uzrakstu un aizsargslāni pret nodilumu 10cm x 1m |  |
|  | Uz grīdas līmējamā lenta ar paskaidrojošu uzrakstu un aizsargslāni pret nodilumu 20cm x 1m |  |
|  | Uz grīdas līmējamā lenta ar paskaidrojošu uzrakstu un aizsargslāni pret nodilumu 25cm x 2m |  |
|  | Ugunsdrošības lente 60mm 25m (mininums EI60). |  |
| **Drošības zīmes un plāksnes** | | |
|  | Drošības zīmes luminiscējošas (10x10) |  |
|  | Drošības zīmes luminiscējošas (20x8) |  |
|  | Drošības zīmes luminiscējošas (20x10) |  |
|  | Drošības zīmes luminiscējošas (30x15) |  |
|  | Drošības zīmes luminiscējošas (30x20) |  |
|  | Drošības zīmes luminiscējošas (40x20) |  |
|  | Drošības uzlīmes (līdz 15 x 15cm) |  |
|  | Drošības uzlīmes (līdz 30x30cm) |  |
|  | Luminiscējošas drošības uzlīmes (līdz 15x15cm), 2 mcd/m² 22 °C ilgāk par 60 min |  |
|  | Luminiscējošas drošības - uzlīmes (līdz 30x30), 2 mcd/m² 22 °C ilgāk par 60 min |  |
|  | Drošības zīmes plastikāta (līdz 15x15) |  |
|  | Drošības zīmes plastikāta (līdz 30x30) |  |
|  | Ugunsdzēsības hidrantu plāksne, atstarojoša, ūdensizturīga |  |
|  | Luminiscējoša alumīnija plāksne līdz 20cm x 20cm |  |
|  | Luminiscējoša alumīnija plāksne līdz 20cm x 40cm |  |
|  | Luminiscējoša alumīnija plāksne līdz 30cm x 30cm |  |
|  | Kompozītmateriāla plāksne ar apdruku līdz 20cm x 20cm |  |
|  | Kompozītmateriāla plāksne ar apdruku līdz 20cm x 40cm |  |
|  | Kompozītmateriāla plāksne ar apdruku līdz 30cm x 30cm |  |
|  | Norāde - plastikāta (A3), ūdensizturīga |  |
|  | Norāde - plastikāta (A2), ūdensizturīga |  |
|  | Teritorijas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu shēma (ūdens izturīga) 1.5m x 2m |  |
| **Ugunsdzēsības aparāti ar turētāju** | | |
|  | Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti OA- 2 |  |
|  | Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti OA- 5 |  |
|  | Pulvera ugunsdzēsības aparāti PA- 2 (minimālā dzēstspēja 13A 70B) |  |
|  | Pulvera ugunsdzēsības aparāti PA- 4 (minimālā dzēstspēja 27A 144B) |  |
|  | Pulvera ugunsdzēsības aparāti PA- 6 (minimālā dzēstspēja 55A 233B) |  |
|  | F klases ugunsdzēsības aparāti (minimālā dzēstspēja 5F) |  |
|  | Automātiskais ugunsdzēsības aparāts 4 kg |  |
|  | OA-5kg 89B Antimagnetic |  |
|  | Ugunsdzēsības aparātu un inventāra skapju atslēgas aizsargstikliņš |  |
|  | Ugunsdzēsības aparātu un inventāra skapju atslēgas |  |
|  | Kaste ugunsdzēsības aparātam |  |
|  | Dubultā ugunsdzēsības aparātu kaste |  |
|  | Ugunsdzēsības aparātu kastes uzstādīšana |  |
| **Ugunsdzēsības aparāti** | | |
|  | Ugunsdzēsības aparātu uzstādīšana |  |
|  | Ugunsdzēsības aparātu utilizācija |  |
| **Ugunsdzēsības pārklāju piegāde un uzstādīšana** | | |
|  | Ugunsdzēsības pārklājs 120x180 |  |
|  | Ugunsdzēsības pārklājs 150x200 |  |
|  | Ugunsdzēsības pārklāju uzstādīšana |  |
| **Ugunsdzēsības iekšējais ūdensvads** | | |
|  | Ugunsdzēsības krānu kaste virssienas, kombinētā 650x900x220mm (+/- 100mm) |  |
|  | Ugunsdzēsības krānu kaste virssienas, kombinētā 650x650x220mm (+/- 100mm) |  |
|  | Ugunsdzēsības krānu kaste iebūvējama, kombinētā 650x900x220mm (+/- 100mm) |  |
|  | Ugunsdzēsības krānu kaste iebūvējama, kombinētā 650x650x220mm (+/- 100mm) |  |
|  | Ugunsdzēsības šļūtenes D 51/20mm ar savienotājgalviņām D 51mm |  |
|  | Ugunsdzēsības stobri – par 1 gab. |  |
|  | Ugunsdzēsības krāni – par 1 gab. |  |
|  | Ugunsdzēsības savienotājgalviņas ar iekšējo vītni D 51mm – par 1 gab. |  |
|  | Ugunsdzēsības krānu savienotājgalviņas ar vāciņu D 51mm – par 1 gab. |  |
|  | Ugunsdzēsības hidrantu kolonna (universāla) |  |
| **Izgaismotās evakuācijas zīmes** | | |
|  | Divpusējs LED evakuācijas izejas apgaismojums. Darbības princips – spīd pastāvīgi, pie barošanas pazušanas pāriet uz akumulatora barošanu (vismaz 3h), testēšanas funkcija. |  |
|  | Evakuācijas avārijas apgaismojums LED. Darbības princips – spīd pastāvīgi, pie barošanas pazušanas pāriet uz akumulatora barošanu (vismaz 3h), testēšanas funkcija. |  |
|  | Izgaismotās evakuācijas zīmes uzstādīšana |  |
| **Aptieciņas** | | |
|  | Pirmās palīdzības aptieciņa cietā iepakojumā (atbilst MK noteikumiem Nr. 713) |  |
|  | Aptieciņu kastīte (22x32x11) |  |
| **Elpošanas un parenterālo ceļu aizsardzības līdzekļi** | | |
|  | Evakuācijas maska. Evakuācijas maska personīgai lietošanai īstermiņā, lai aizsargātu elpošanas ceļus evakuācijas laikā no dūmiem. Aizsargā elpošanas ceļus pret dūmiem un oglekļa monoksīdu. Atbilst ES standartam EN-403. |  |
| **Individuālie aizsardzības līdzekļi** | | |
|  | Kombinētie ādas cimdi ar regulējamu manžeti (EN388, NE 511) |  |
|  | Pusmaska MOLDEX (LVS NE 140) |  |
|  | Pilna sejas maska MOLDEX (LVS NE 136) |  |
|  | Filtrs Moldex ABEK (LVS NE 14387) |  |
|  | ABEK2 klases maināmie gāzes filtri, piemērojami pusmaskām un pilnām sejas maskām (LVS NE 14387) |  |
|  | P3 klases maināmie filtri aizsardzībai pret putekļiem, piemērojami pusmaskām un pilnām sejas maskām |  |
|  | Dzirdes aizsardzības līdzeklis, Austiņas SNR 34 dB |  |
|  | Pretkritiena aizsardzības līdzeklis, Drošības sistēma (EN358, EN 361, EN 813) |  |
|  | Sejas aizsargvairogs ar regulējamu galvas karkasu (NE 166) |  |
|  | Aizsargbrilles (NE 166, UV360) |  |
|  | Termoplastisko materiālu aizsargķivere - balta, ar tekstila lencēm iekšējā daļā, 8 stiprinājuma punktiem, regulējamu augstumu, atstarojošiem elementiem, galvas lencei aimugurējai daļai jābūt regulējamai (LVS EN 397). |  |
|  | Ceļu sargi mīkstie (2. gab. komplektā) |  |
| **Cits ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventārs** | | |
|  | Ugunsdzēsības stends ar aprīkojumu (2 cirvji, spainis, lāpsta, pārklājs) |  |
|  | Ugunsdzēsības stenda ar aprīkojumu uzstādīšana |  |
|  | Lokālais dūmu detektors (ar 5 gadu garantija) – par 1 gab. |  |
|  | Portatīvie gāzu detektors. Dažāda veida deggāzes, sašķidrināto naftas gāzi (butāns, propāns, ko izmanto normālos un mini cilindros), sašķidrināto dabasgāzi (metāns), t.sk. pilsētas gāzes noteikšanai Trauksmes signāls ne mazāk kā 85 dB. Darba temperatūra ne mazāk kā robežās: –10°C līdz 50°C. Pieļaujamais mitruma līmenis ne mazāk kā 95% RH. Jābūt sertificētam atbilstoši standartam CE, EN 50194:2000, EN60950:2006 |  |
|  | Lokālais gāzes detektors ar releju (deggāzes, sašķidrinātās naftas gāzes) |  |
|  | LED galvas lukturis. Barošana ar AAA tipa baterijām. Zoom funkcija – par 1 gab. |  |
|  | Inventāra glabāšanas kaste ar stiklu (sarkana, balta) 280x430x110mm |  |
|  | Aproces pacientu šķirošanai 19x250mm ar apdruku (melnas, dzeltenas, zaļas sarkanas) |  |
|  | Atslēgu kastītes 20 atslēgām |  |
|  | Atslēgu kastītes 60 atslēgām |  |
|  | Atslēgu kastītes 80 atslēgām |  |
|  | Plastmasas plombe trosītē savelkama (garumā no 15-20cm, diametrā no 2-4mm) |  |
| **Kopējā vērtējama cena bez PVN (C):** | |  |
| **\_\_\_\_% PVN:** | |  |
| **KOPĀ ar PVN:** | |  |

2021.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*